Alcohol detectie

Het voor het schema te testen hebben we de MQ-3 gesimuleerd door een regelbare spanningsbron. Deze bron zal van 0 tot 5 volt variëren zoals de MQ-3 zou doen. Tijdens het testen zal Led1 aangaan vanaf 1,25 volt   
Led2 vanaf 2V  
Led3 vanaf 3V  
Led4 vanaf 4V  
Led5 vanaf 4,5V

Op de comparator(LM7171AIM) zal +15V en GND aangesloten worden.

Gijs Jackers

Martijn Guilliams

Bo Mengels